**{0>F-TYPE:<}0{>F-TYPE：<0} {0>TECHNICAL SPECIFICATIONS<}0{>技术参数表<0}**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **F-TYPE** | **F-TYPE S** | **F-TYPE V8 S** |
| **{0>ENGINE & TRANSMISSION<}0{>发动机/变速箱<0}** |  |  |  |
| {0>Engine Capacity (cc)<}0{>发动机排量（CC）<0} | 2995 | 2995 | 5000 |
| {0>Cylinders<}0{>气缸数量<0} | 6 | 6 | 8 |
| {0>Valves per cylinder<}0{>每缸气门数<0} | 4 | 4 | 4 |
| {0>Compression ratio<}84{>压缩比<0} | 10.5:1 | 10.5:1 | 9.5:1 |
| {0>Bore/stroke (mm)<}0{>缸径/行程（毫米）<0} | 84.5/89 | 84.5/89 | 92.5/93.0 |
| {0>Bore/stroke (inches)<}84{>缸径/行程（英寸）<0} | 3.33/3.50 | 3.33/3.50 | 3.64/3.66 |
| {0>Transmission<}100{>变速箱<0} | {0>Eight-speed ‘Quickshift’<}83{>8 速Quickshift <0} | {0>Eight-speed ‘Quickshift’<}100{>8 速Quickshift <0} | {0>Eight-speed ‘Quickshift’<}100{>8 速Quickshift <0} |
| {0>1st<}0{>一挡<0} | 4.714 | 4.714 | 4.714 |
| {0>2nd<}0{>二挡<0} | 3.143 | 3.143 | 3.143 |
| {0>3rd<}100{>三挡<0} | 2.106 | 2.106 | 2.106 |
| {0>4th<}0{>四挡<0} | 1.667 | 1.667 | 1.667 |
| {0>5th<}0{>五挡<0} | 1.285 | 1.285 | 1.285 |
| {0>6th<}0{>六挡<0} | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| {0>7th<}0{>七挡<0} | 0.839 | 0.839 | 0.839 |
| {0>8th<}0{>八挡<0} | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| {0>Final drive ratio<}0{>主减速比<0} | 3.15 | 3.31 | 2.56 |
|  |  |  |  |
| **{0>PERFORMANCE<}100{>性能<0}** |  |  |  |
| {0>0-100km/h (sec)<}0{>0-100 公里/时（秒）<0} | 5.3 | 4.9 | 4.3 |
| {0>80-120km/h (sec)<}99{>80-120 公里/时（秒）<0} | 3.3 | 3.1 | 2.5 |
| {0>Top speed - electronically limited (km/h)<}78{>最高时速（公里/时）<0} | 260 | 275 | 300 |
| {0>Power (PS@rpm)<}0{>功率（马力@每分钟转数）<0} | 340@6500 | 380@6500 | 495@6500 |
| {0>Power (kW@rpm)<}75{>功率（千瓦@每分钟转数）<0} | 250@6500 | 280@6500 | 364@6500 |
| {0>Power to weight ratio (PS/tonne)<}0{>功率重量比（马力/吨）<0} | 213 | 235 | 297 |
| {0>Torque (lb ft@rpm)<}0{>扭矩（磅英尺@每分钟转数）<0} | 332@3500-5000 | 339@3500-5000 | 460@2500-5500 |
| {0>Torque (Nm@rpm)<}0{>扭矩（牛米@每分钟转数）<0} | 450@3500-5000 | 460@3500-5000 | 625@2500-5500 |
| {0>Torque to weight ratio (Nm/tonne)<}78{>扭矩重量比（牛米/吨）<0} | 282 | 285 | 375 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **{0>ECONOMY<}0{>经济性<0}** |  |  |  |
| {0>Combined economy (l/100km)<}0{>综合经济性（综合经济性（升/100公里）<0} | 9.0 | 9.1 | 11.1 |
| {0>CO2 emissions (g/km)<}0{>二氧化碳排放量（克/公里）<0} | 209 | 213 | 259 |
|  |  |  |  |
| **{0>DIMENSIONS<}0{>尺寸<0}** |  |  |  |
| {0>Length (mm)<}0{>长（毫米）<0} | 4470 | 4470 | 4470 |
| {0>Width excl. mirrors (mm)<}0{>宽（不含后视镜）（毫米）<0} | 1923 | 1923 | 1923 |
| {0>Height (mm)<}0{>高（毫米）<0} | 1296 | 1296 | 1307 |
| {0>Wheelbase (mm)<}75{>前后轮轴距（毫米）<0} | 2622 | 2622 | 2622 |
| {0>Front track (mm)<}0{>前轮轮距（毫米）<0} | 1585\* | 1585\* | 1585\* |
| {0>Rear track (mm)<}80{>后轮轮距（毫米）<0} | 1627\* | 1627\* | 1627\* |
| {0>Boot (litres)<}0{>行李箱容积（升）<0} | 200.5 | 200.5 | 200.5 |
| {0>Fuel tank capacity (litres)<}0{>油箱容积（升）<0} | 72 | 72 | 72 |
| {0>Weight from (kg)<}0{>净重（公斤）<0} | 1597 | 1614 | 1665 |

{0>\*For cars fitted with 20-inch wheels.<}0{>\* 适用配备 20 英寸车轮的车辆<0}

{0>Manufacturer’s figures.<}0{>制造商提供数据 <0} {0>Correct at time of going to press.<}0{>以发布车辆的实际参数为准<0}