**F-TYPE: SPECIFICHE TECNICHE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **F-TYPE** | **F-TYPE S** | **F-TYPE V8 S** |
| **MOTORE & TRASMISSIONE** |  |  |  |
| Cilindrata (cc) | 2995 | 2995 | 5000 |
| N. Cilindri | 6 | 6 | 8 |
| Valvole per cilindro | 4 | 4 | 4 |
| Rapporto di compressione | 10,5:1 | 10,5:1 | 9,5:1 |
| Alesaggio/Corsa (mm) | 84.5/89 | 84.5/89 | 92.5/93.0 |
| Trasmissione | 8 Rapporti "Quickshift" | 8 Rapporti "Quickshift" | 8 Rapporti "Quickshift" |
| 1a | 4,714 | 4,714 | 4,714 |
| 2a | 3,143 | 3,143 | 3,143 |
| 3a | 2,106 | 2,106 | 2,106 |
| 4a | 1,667 | 1,667 | 1,667 |
| 5a | 1,285 | 1,285 | 1,285 |
| 6a | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 7a | 0,839 | 0,839 | 0,839 |
| 8a | 0,667 | 0,667 | 0,667 |
| Rapporto di trasmissione | 3,15 | 3,31 | 2,56 |
|  |  |  |  |
| **PRESTAZIONI** |  |  |  |
| 0-100 km/h (sec.) | 5,3 | 4,9 | 4,3 |
| 80-120 km/h (sec.) | 3,3 | 3,1 | 2,5 |
| Velocità max - limitata elettronicamente (km/h) | 260 | 275 | 300 |
| Potenza (CV@giri/min.) | 340@6500 | 380@6500 | 495@6500 |
| Potenza (kW@giri/min.) | 250@6500 | 280@6500 | 364@6500 |
| Rapporto peso/potenza (CV/t) | 213 | 235 | 297 |
| Coppia (Nm@giri/min.) | 450@3500-5000 | 460@3500-5000 | 625@2500-5500 |
| Rapporto coppia/peso (Nm/t) | 282 | 285 | 375 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **CONSUMI** |  |  |  |
| Ciclo Combinato (l/100km) | 9,0 | 9,1 | 11,1 |
| Emissioni CO2 (g/km) | 209 | 213 | 259 |
|  |  |  |  |
| **DIMENSIONI** |  |  |  |
| Lunghezza (mm) | 4470 | 4470 | 4470 |
| Larghezza escl. specchietti (mm) | 1923 | 1923 | 1923 |
| Altezza (mm) | 1296 | 1296 | 1307 |
| Interasse (mm) | 2622 | 2622 | 2622 |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1585\* | 1585\* | 1585\* |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1627\* | 1627\* | 1627\* |
| Bagagliaio (litri) | 200,5 | 200,5 | 200,5 |
| Capacità serbatoio (litri) | 72 | 72 | 72 |
| Peso (kg) | 1597 | 1614 | 1665 |

\*Per vetture equipaggiate con ruote da 20 pollici.

Dati del costruttore. Corretti al momento della pubblicazione.