**المواصفات الفنية لسيارة "F-TYPE"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **موديل F-TYPE**  **بمحرك البنزين V6 فائق الشحن قوة 340 حصان وسعة 3.0 ليتر** | **موديل F-TYPE S**  **بمحرك البنزين V6 فائق الشحن قوة 380 حصان وسعة 3.0 ليتر** | **موديل F-TYPE V8 S**  **بمحرك البنزين V8 فائق الشحن قوة 495 حصان وسعة 5.0 ليتر** |
|  |  |  |  |
| **المحرك ونظام نقل الحركة** |  |  |  |
| سعة المحرك (سم مكعب) | 2995 | 2995 | 5000 |
| عدد الأسطوانات | 6 | 6 | 8 |
| عدد الصمامات في كل أسطوانة | 4 | 4 | 4 |
| نسبة الانضغاط | 10.5:1 | 10.5:1 | 9.5:1 |
| الشوط/المدى (مم) | 84.5/89 | 84.5/89 | 92.5/93.0 |
| الشوط/المدى (بوصة) | 3.33/3.50 | 3.33/3.50 | 3.64/3.66 |
| نظام نقل الحركة | نظام ‘Quickshift’ بثماني سرعات | نظام ‘Quickshift’ بثماني سرعات | نظام ‘Quickshift’ بثماني سرعات |
| السرعة الأولى | 4.714 | 4.714 | 4.714 |
| السرعة الثانية | 3.143 | 3.143 | 3.143 |
| السرعة الثالثة | 2.106 | 2.106 | 2.106 |
| السرعة الرابعة | 1.667 | 1.667 | 1.667 |
| السرعة الخامسة | 1.285 | 1.285 | 1.285 |
| السرعة السادسة | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| السرعة السابعة | 0.839 | 0.839 | 0.839 |
| السرعة الثامنة | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| نسبة التخفيض النهائي | 3.15 | 3.31 | 2.56 |
|  |  |  |  |
| **الأداء** |  |  |  |
| 0-60 ميل/ساعة (ثانية) | 5.1 | 4.8 | 4.2 |
| 0-100 كلم/ساعة (ثانية) | 5.3 | 4.9 | 4.3 |
| 50-75 ميل/ساعة (ثانية) | 3.3 | 3.1 | 2.5 |
| 80-120 كلم/ساعة (ثانية) | 3.3 | 3.1 | 2.5 |
| السرعة القصوى - محددة إلكترونياً (ميل/ساعة) | 161 | 171 | 186 |
| السرعة القصوى - محددة إلكترونياً (كلم/ساعة) | 260 | 275 | 300 |
| القوة (حصان عند د/د) | 340@6500 | 380@6500 | 495@6500 |
| القوة (كيلو واط عند د/د) | 250@6500 | 280@6500 | 364@6500 |
| نسبة القوة إلى الوزن (حصان/طن) | 213 | 235 | 297 |
| عزم الدوران (رطل قدم عند د/د) | 332@3500-5000 | 339@3500-5000 | 460@2500-5500 |
| عزم الدوران (نيوتن متر عند د/د) | 450@3500-5000 | 460@3500-5000 | 625@2500-5500 |
| نسبة العزم إلى الوزن (نيوتن متر/طن) | 282 | 285 | 375 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **الاقتصاد** |  |  |  |
| معدل استهلاك الوقود (ميل/جالون) | 31.4 | 31.0 | 25.5 |
| معدل استهلاك الوقود (ليتر/100كلم) | 9.0 | 9.1 | 11.1 |
| انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (غ/كلم) | 209 | 213 | 259 |
|  |  |  |  |
| **الأبعاد** |  |  |  |
| الطول (مم) | 4470 | 4470 | 4470 |
| الطول (بوصة) | 176 | 176 | 176 |
| العرض بدون المرايا (مم) | 1923 | 1923 | 1923 |
| العرض بدون المرايا (بوصة) | 75.7 | 75.7 | 75.7 |
| الارتفاع (مم) | 1296 | 1296 | 1307 |
| الارتفاع (بوصة) | 51 | 51 | 51.5 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2622 | 2622 | 2622 |
| قاعدة العجلات (بوصة) | 103.2 | 103.2 | 103.2 |
| المحور الأمامي (مم) | 1585\* | 1585\* | 1585\* |
| المحور الأمامي (بوصة) | 62.4\* | 62.4\* | 62.4\* |
| المحور الخلفي (مم) | 1627\* | 1627\* | 1627\* |
| المحور الخلفي (بوصة) | 64.1\* | 64.1\* | 64.1\* |
| سعة صندوق الأمتعة (ليتر) | 200.5 | 200.5 | 200.5 |
| سعة خزان الوقود (ليتر) | 72 | 72 | 72 |
| سعة خزان الوقود (جالون) | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
| الوزن يبدأ من (كلغ) | 1597 | 1614 | 1665 |
| الوزن يبدأ من (رطل) | 3521 | 3558 | 3671 |

\*السيارات المزودة بعجلات مقاس 20 بوصة.

بيانات الشركة الصانعة. صحيحة وقت إرسالها للنشر.