**F-TYPE: TECHNISCHE SPECIFICATIES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F-TYPE | F-TYPE S | F-TYPE V8 S |
|  |  |  |  |
| *MOTOR & TRANSMISSIE* |  |  |  |
| Cilinderinhoud (cc) | 2.995 | 2.995 | 5.000 |
| Cilinders | 6 | 6 | 8 |
| Kleppen per cilinder | 4 | 4 | 4 |
| Compressieverhouding | 10,5:1 | 10,5:1 | 9,5:1 |
| Boring/slag (mm) | 84,5/89,0 | 84,5/89,0 | 92,5/93,0 |
| Transmissie | Achttraps ‘Quickshift’ | Achttraps ‘Quickshift’ | Achttraps ‘Quickshift’ |
| 1e | 4,714 | 4,714 | 4,714 |
| 2e | 3,143 | 3,143 | 3,143 |
| 3e | 2,106 | 2,106 | 2,106 |
| 4e | 1,667 | 1,667 | 1,667 |
| 5e | 1,285 | 1,285 | 1,285 |
| 6e | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 7e | 0,839 | 0,839 | 0,839 |
| 8e | 0,667 | 0,667 | 0,667 |
| Eindoverbrenging | 3,15 | 3,31 | 2,56 |
|  |  |  |  |
| *PRESTATIES* |  |  |  |
| 0-100km/h (sec) | 5,3 | 4,9 | 4,3 |
| 80-120km/h (sec) | 3,3 | 3,1 | 2,5 |
| Topsnelheid- elektronisch begrensd (km/h) | 260 | 275 | 300 |
| Vermogen (pk@tpm) | 340@6.500 | 380@6.500 | 495@6.500 |
| Vermogen (kW@tpm) | 250@6.500 | 280@6.500 | 364@6.500 |
| Specifiek vermogen (pk/ton) | 213 | 235 | 297 |
| Koppel (Nm@tpm) | 450@3.500-5.000 | 460@3.500-5.000 | 625@2.500-5.500 |
| Specifiek koppel (Nm/ton) | 282 | 285 | 375 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| *VERBRUIK EN EMISSIES* |  |  |  |
| Gecombineerd brandstofverbruik (l/100km) | 9,0 | 9,1 | 11,1 |
| CO2-emissies (g/km) | 209 | 213 | 259 |
|  |  |  |  |
| *AFMETINGEN* |  |  |  |
| Lengte (mm) | 4470 | 4470 | 4470 |
| Breedte excl. buitenspiegels (mm) | 1923 | 1923 | 1923 |
| Hoogte (mm) | 1296 | 1296 | 1307 |
| Wielbasis (mm) | 2622 | 2622 | 2622 |
| Spoorbreedte voor (mm) | 1585\* | 1585\* | 1585\* |
| Spoorbreedte achter (mm) | 1627\* | 1627\* | 1627\* |
| Laadvolume (liter) | 200,5 | 200,5 | 200,5 |
| Inhoud brandstoftank (liter) | 72 | 72 | 72 |
| Gewicht vanaf (kg) | 1.597 | 1.614 | 1.665 |

\*Voor uitvoeringen met 20" velgen.

Zoals opgegeven door de fabrikant. Gegevens zijn correct op het moment van drukken.