|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fタイプ主要諸元**（メーカー発表参考値） | Fタイプ | Fタイプ S | FタイプV8 S |
| **エンジン＆トランスミッション** |  |  |  |
| 総排気量（cc） | 2,995 | 2,995 | 5,000 |
| 気筒数 | 6 | 6 | 8 |
| バルブ数／気筒 | 4 | 4 | 4 |
| 圧縮比 | 10.5:1 | 10.5:1 | 9.5:1 |
| ボア×ストローク（mm） | 84.5/89 | 84.5/89 | 92.5/93.0 |
| ボア×ストローク（in） | 3.33/3.50 | 3.33/3.50 | 3.64/3.66 |
| トランスミッション | 8速 ‘クイックシフト’ | 8速 ‘クイックシフト’ | 8速 ‘クイックシフト’ |
| 変速比 1速 | 4.714 | 4.714 | 4.714 |
| 2速 | 3.143 | 3.143 | 3.143 |
| 3速 | 2.106 | 2.106 | 2.106 |
| 4速 | 1.667 | 1.667 | 1.667 |
| 5速 | 1.285 | 1.285 | 1.285 |
| 6速 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7速 | 0.839 | 0.839 | 0.839 |
| 8速 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 最終減速比 | 3.15 | 3.31 | 2.56 |
|  |  |  |  |
| **性能** |  |  |  |
| 0-60 mph（秒） | 5.1 | 4.8 | 4.2 |
| 0-100 km/h（秒） | 5.3 | 4.9 | 4.3 |
| 50-75 mph（秒） | 3.3 | 3.1 | 2.5 |
| 80-120 km/h（秒） | 3.3 | 3.1 | 2.5 |
| 最高速度 – 電子制御リミッター（mph） | 161 | 171 | 186 |
| 最高速度 – 電子制御リミッター（km/h） | 260 | 275 | 300 |
| 最高出力（PS@rpm） | 340@6500 | 380@6500 | 495@6500 |
| 最高出力（kW@rpm） | 250@6500 | 280@6500 | 364@6500 |
| 単位重量当たりの最高出力 （PS/t） | 213 | 235 | 297 |
| 最大トルク（lb-ft@rpm) | 332@3500-5000 | 339@3500-5000 | 460@2500-5500 |
| 最大トルク（Nm@rpm） | 450@3500-5000 | 460@3500-5000 | 625@2500-5500 |
| 単位重量あたりの最大トルク（Nm/t） | 282 | 285 | 375 |
| **経済性** |  |  |  |
| 燃料消費量（複合）（mpg） | 31.4 | 31.0 | 25.5 |
| 燃料消費量（複合）（l/100km） | 9.0 | 9.1 | 11.1 |
| CO2 排出量（g/km） | 209 | 213 | 259 |
|  |  |  |  |
| **寸法** |  |  |  |
| 全長（mm） | 4470 | 4470 | 4470 |
| 全長（in） | 176 | 176 | 176 |
| 全幅 ミラー除く（mm） | 1923 | 1923 | 1923 |
| 全幅 ミラー除く（in） | 75.7 | 75.7 | 75.7 |
| 全高（mm） | 1296 | 1296 | 1307 |
| 全高（in） | 51 | 51 | 51.5 |
| ホイールベース（mm） | 2622 | 2622 | 2622 |
| ホイールベース（in） | 103.2 | 103.2 | 103.2 |
| 前トレッド(mm） | 1585\* | 1585\* | 1585\* |
| 前トレッド（in） | 62.4\* | 62.4\* | 62.4\* |
| 後トレッド（mm） | 1627\* | 1627\* | 1627\* |
| 後トレッド（in） | 64.1\* | 64.1\* | 64.1\* |
| トランク容量（L） | 200.5 | 200.5 | 200.5 |
| 燃料タンク容量（L） | 72 | 72 | 72 |
| 燃料タンク容量（英ガロン） | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
| 車両重量（kg) | 1597 | 1614 | 1665 |
| 車両重量（lb） | 3521 | 3558 | 3671 |

\* 20インチホイール装着車両

製造元数値 － 発表時点での適正値